임목부산물 자원화를 위한 저비용 기계화 시스템

현장실연회 개최계획

2011. 09. 28.

산림생산기술연구소

“품격있고 가치있는 녹색자원 육성”

임목부산물 자원화를 위한 저비용 기계화 생산시스템

현장실연회 개최 계획

	배경 및 목적
◆ 최근 목질계 바이오에너지의 이용확대와 더불어 산업용 펠릿 보일러의 보급 및 2012년 RPS(신재생 에너지 의무 할당제)시행으로 기존 목재산업과의 목질계 원료경합이 발생하여 미이용 임목부산물의 활용 필요성이 증대하고 있음. ◆ 그러나 임목부산물의 경우 별도수집과 처리비용으로 인해 바이오에너지원으로 사용하는데 어려움이 있는 실정임. ◆ 이를 해결하고자 전목집재 및 임목부산물을 효율적으로 처리할 수 있는 장비로 국립산림과학원 연구개발 장비인 스윙야더와 번들러(지조결속기)를 비롯한 임목부산물 저비용 기계화 생산 시스템 현장실연을 통하여 바이오에너지 원료공급 확대와 임업의 산업화에 기여하고자 함.

Ⅰ		일반 개요

o 일   시 : 2011. 09. 28(수) 14:00～16:00(120분)

o 장   소 : 경기 포천(산림생산기술연구소 시험림)

o 주   관 : 국립산림과학원 산림생산기술연구소

o 참석대상 : 공무원, 학계, 단체, 업계 등

- 산림청( 5) : 목재생산과장, 목재생산과(2), 산림자원과(2)

- 지자체(32) : 도 담당계장(8), 시․군 산물수집 담당자(24)

- 지방청(30) : 산림경영과장(5), 관리소 자원조성계장(25)

- 학  계( 4) : 강원대 차두송, 경북대 박상준, 충북대 한규성, 충남대 이준우 교수

- 산  조(10) : 산조중앙회(2), 시․군 조합 산물수집 담당(8)

- 단  체( 9) : 한국임업기계화협회(3), 한국산림기술사사무소협의회(3),

한국기능인협회(3)

- 업 계(4) : 동해화력 발전소(2), 한국지역난방공사(2)

- 과학원(20) : 원장 외 관계관, 소장, 임업기계연구실(5), 시범 작업원(8)

Ⅱ		주요 내용

o 인사말씀 (국립산림과학원장)

o 임업기계 개발현황 및 활용방안 현장실연

- 작업 대상지 개요 설명

- 개발장비 및 작업시스템 설명(전목집재□임목부산물 처리, 운송)

- 스윙야더에 의한 전목생산 시스템 실연

- 프로세서를 이용한 전목생산 원목의 조재작업 및 절단작업 실연

- 번들러를 이용한 임목부산물 압축결속 작업 실연

- 포워더 및 트레일러를 이용한 원목 및 지조운반

o 현장 토론 (산림생산기술연구소장)

- 벌채부산물 등 임내 방치된 임지잔재의 효율적 처리방안

- 전목 및 전간집재 시스템에 따른 문제점 해결 방안

- 산물수집 의사결정 및 설계, 유형별 기계화 집재시스템 활용

- 기계수 등 전문인력 양성, 최적화 집재시스템 개발 등

- 생산된 임목부산물 칩의 에너지 이용

o 강평 및 마무리 말씀 (국립산림과학원장)

- 현장실연회 강평 및 당부 말씀

Ⅲ		시간계획

시 간 별(분)		주 요 내 용	비 고
14:00 - 14:10	10’	o 개회 및 참석자 소개	진 행
14:10 - 14:20	10’	o 인사 말씀	국립산림과학원장
14:20 - 15:20	60’	o 임업기계 개발현황 및 현장실연	임업기계연구실
15:20 - 15:50	30’	o 현장 토론회	산림생산기술연구소장
15:50 - 16:00	15’	o 총평 및 마무리 말씀	국립산림과학원장
16:00	-	o 폐 회	진 행

Ⅳ		출품장비

국산개발 스윙야더	- 기본차량 : 굴삭기 5톤급 (작업로 개설 및 집적용 굴삭기 이용) - 규격 : 길이 1,400㎜, 폭 700㎜, 높이 1,060㎜(고정 프레임 포함) - 집재가능 거리 : 최대 150m - 견 인 력 : 1.5～1.8톤 - 견인속도 : 76～180m/분 - 작업능률 : 20～30㎥/일․3인

프 로 세 서	- 기본차량 : 굴삭기 5톤급 이상 - 모 델 : KETO Forst - 중 량 : 280 kg - 작업가능 직경 : 30cm 이하 - 송재력 및 속도 : 1.0 톤, 5m/초 - 송재방법 : 트랙타입 - 적정 오일량 : 120ℓ/분 - 작업능률 : 20～30㎥/일․1인

국산개발 번들러(지조결속기)	- 기본차량 : 5톤급 암롤트럭, 트레일러 - 제어방식 : 무선조종 터치스크린 - 중 량 : 4,500 kg - 번들규격 : 직경 50cm, 길이 2.4m - 적용엔진 : 180마력 디젤 - 동력전달 : 유압구동 - 작업능률 : 15～20개/시간․1인 번들에너지량 : 0.5MWh/개(침엽수)