	산림청 공 보 담당관실	보도자료	담 당 과	임업연구원 중부임업시험장
			담 당 자	임업연구사 송태영 · 정도현
			전화번호	031-540-1181
이 보도자료는 2003년 6월 일부터 보도해 주시기 바랍니다. 임업연구원 홈페이지(www.foa.go.kr)에서도 보도자료를 보실 수 있습니다.

밤나무 재배 기계화를 위한 현장설명회 개최

- 밤나무단지 작업로 설치와 관리작업 기계화로 경영개선 -

	<요 약>
산림청 임업연구원(원장 서승진) 중부임업시험장에서는 연간 8천만불 이상을 수출하는 농산촌의 주요 소득원인 밤나무 재배의 생산성을 향상시키기 위하여 6월 17일(화)부터 6월 19일(목)까지 3일간 충남 부여와 경남 산청에서 밤나무 단지 기계화 경영방안에 대한 현장실연 및 설명회를 개최한다.

◐ 산림청 임업연구원(원장 서승진) 중부임업시험장에서는 6월 17일(화)부터 6월 19일(목)까지 충남 부여와 경남 산청에서 산림청, 임업연구원, 지방자치단체, 대학, 산업체 등의 관계자와 각 지역의 밤 재배자를 초청하여 밤나무재배 기계화를 위한 현장실연 및 토론회를 개최한다.

◐ 밤은 연간 8천만불 이상을 수출하는 농산촌의 주요 소득원으로서 우량한 밤을 수확하기 위해서는 가지치기를 비롯하여 비료주기, 병충해 방제, 잡초제거, 수확 등 여러 작업들이 적기에 잘 이루어져야 한다.

◐ 그러나 지금까지의 밤나무 재배는 노동집약적으로 이루어져 왔으나 농촌노동력 감소 및 고령화로 인하여 노동력 확보가 점차 어려워짐에 따라 지난 1년여 동안 밤나무 재배단지의 합리적인 작업로 시설방법 및 제초장비 개발 등 밤나무 재배의 기계화 방안을 마련하기 위하여 노력을 기울여 왔다.

◐ 이번에 개발한 제초장비는 이미 국내에 많이 보급되어 있는 소형 굴삭기의 붐에 칼날을 간단히 부착하여 유압으로 칼날이 회전하면서 제초하는 장비이다. 이 기계는 작업범위를 확대할 수 있도록 연결용 바를 부착할 수 있다. 이 장비로 풀베기를 하면 제초작업에 소요되었던 많은 노동력을 절감할 수 있고 이와 더불어 제초제 사용으로 인한 토양 황폐화를 억제할 수 있는 이중적 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다.

◐ 또한 밤나무 단지의 지형특성에 적합한 어골형(魚骨形)과 수지형(樹枝形) 등 두가지의 작업로 배치 유형을 개발하고, 이미 시설되어 있는 작업로의 구조적 문제점에 대한 해결 방안을 제시하는 등 합리적인 작업로 계획 및 시설 기준을 정립하였다. 이로써 그동안 무계획적인 작업로를 설치하여 발생하였던 작업로 붕괴 및 이에 따른 여러 가지 피해를 예방할 수 있을 것으로 예상된다.

◐ 이상의 연구 성과를 현장에 보급하고, 각계 각층의 다양한 의견을 수렴함으로써 현재 진행중인 밤나무 관련 연구가 보다 알찬 성과를 거둘 수 있도록 현장실연·토론회를 개최한다.

현장설명회 일정

□ 일    시 : 6.17(화)~6.19(목) 13:00

□ 장    소 : 충남 부여, 경남 산청

□ 참 석 자 : 산림청, 임업연구원, 지자체(충남, 경남, 전남), 학계,

산업체, 밤 재배자 등

□ 현장실연

□제초장치 개발경과보고 및 실연작업(대양기계 김유종)

□ 토론주제 및 발표자

□밤나무 단지 작업로 시설·관리 요령(중부임업시험장 정도현)

□기계화 관리작업 방안(중부임업시험장 송태영)

□중부지방 밤재배 현황(부여 밤영농조합 조영호)

□남부지방 밤재배 현황(임업연구원 황명수)

붙임 : 관련사진 4매.  끝.

붙임 : 관련사진

(1)제초장비

제초작업 광경

로터리식 제초장비 전경

(2)작업로 배치도

(3)작업로 설치전경